**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4**

(Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. -----/ηη−μμ−2023)

**ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.**

**Πίνακας 4.1. Αμελκτικές μηχανές αιγοπροβάτων.**

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ(\*\*) |  ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  | ΘΕΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ  | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΕΜΒΑΔΟΝ(\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 έως 200 | 9 | 18 | Διαδοχικής ΠαγίδευσηςΠαγίδα ΠαλινδρομικήΠαγίδα Ταχείας Εξόδου | 50 + 15 |
| 12 | 12 | 35 + 15 |
| 12 | 24 | 60 + 15 |
| 15 | 30 | 75 + 20 |
| 16 | 32 | 75 + 20 |
| 18 | 18 | 50 + 15 |
| 201 έως 250 | 12 | 24 | Διαδοχικής ΠαγίδευσηςΠαγίδα ΠαλινδρομικήΠαγίδα Ταχείας Εξόδου | 60 + 15 |
| 15 | 30 | 75 + 20 |
| 16 | 32 | 75 + 20 |
| 18 | 18 | 50 + 15 |
| 18 | 36 | 100 + 20 |
| 24 | 24 | 60 + 15 |
| 251 έως 300 | 12 | 24 | Διαδοχικής ΠαγίδευσηςΠαγίδα ΠαλινδρομικήΠαγίδα Ταχείας Εξόδου | 60 + 15 |
| 15 | 30 | 75 + 20 |
| 16 | 32 | 75 + 20 |
| 18 | 18 | 50 + 15 |
| 18 | 36 | 100 + 20 |
| 24 | 24 | 60 + 15 |
| 24 | 48 | 96 + 20 |
| 30 | 30 | 75 + 20 |
| 32 | 32 | 75 + 20 |
| 18 | 18 | Περιστροφική | 36 + 20 |
| 301 έως 400 | 12 | 24 | Παγίδα ΠαλινδρομικήΠαγίδα Ταχείας Εξόδου | 60 + 15 |
| 18 | 36 | 100 + 20 |
| 24 | 24 | 60 + 15 |
| 24 | 48 | 96 + 20 |
| 30 | 30 | 75 + 20 |
| 32 | 32 | 75 + 20 |
| 36 | 36 | 100 + 20 |
| 18 | 18 | Περιστροφική | 36 + 20 |
| 24 | 24 | 40 + 20 |
| 401 έως 500 | 12 | 24 | Παγίδα ΠαλινδρομικήΠαγίδα Ταχείας Εξόδου | 60 + 15 |
| 24 | 24 | 60 + 20 |
| 30 | 30 | 75 + 20 |
| 32 | 32 | 75 + 20 |
| 36 | 36 | 100 + 20 |
| 24 | 48 | 96 + 20 |
| 48 | 48 | 96 + 20 |
| 24 | 24 | Περιστροφική | 40 + 20 |
| 30 | 30 | 64 + 20 |
| 32 | 32 | 64 + 20 |
| 501 έως 550 | 30 | 30 | Παγίδα ΠαλινδρομικήΠαγίδα Ταχείας Εξόδου | 75 + 20 |
| 32 | 32 | 75 + 20 |
| 36 | 36 | 96 + 20  |
| 48 | 48 | 100 + 20 |
| 24 | 24 | Περιστροφική | 40 + 20 |
| 30 | 30 | 64 + 20 |
| 32 | 32 | 64 + 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 551 έως 600 | 36 | 36 | Παγίδα ΠαλινδρομικήΠαγίδα Ταχείας Εξόδου | 96 + 20  |
| 48 | 48 | 100 + 20 |
| 30 | 30 | Περιστροφική | 64 + 20 |
| 32 | 32 | 64 + 20 |
| 36 | 36 | 64 + 20 |
| 601 έως 800 | 48 | 48 | Παγίδα ΠαλινδρομικήΠαγίδα Ταχείας Εξόδου | 96 + 20 |
| 64 | 64 | 120 + 20 |
| 30 | 30 | Περιστροφική | 64 + 20 |
| 32 | 32 | 75 + 20 |
| 36 | 36 | 96 + 20 |
| Άνω των 801 | 48 | 48 | Παγίδα ΠαλινδρομικήΠαγίδα Ταχείας Εξόδου | 100 + 20 |
| 64 | 64 | 120 + 20 |
| 72 | 72 | 135 + 20 |
| 80 | 80 | 140 + 30 |
| 96 | 96 | 165 + 30 |
| 48 | 48 | Περιστροφική | 100 + 20 |
| 60 | 60 | 120 + 20 |
| 72 | 72 | 130 + 30 |
| (\*) Εμβαδόν (σε τ.μ.): Ο πρώτος αριθμός αφορά το εμβαδόν του αμελκτηρίου τ.μ. και ο δεύτερος αφορά το εμβαδόν χώρου αποθήκευσης γάλακτος (παγολεκάνης). Το εμβαδόν του αμελκτηρίου αφορά αμελκτικές μηχανές που εγκαθίστανται σε κτίρια συμβατικής κατασκευής. |
| (\*\*) Ως αριθμός αιγοπροβάτων ορίζεται ο αριθμός των ενήλικων θηλυκών αιγοπροβάτων που δηλώνεται ότι θα υπάρχουν στην ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. |

**Πίνακας 4.2. Συμπληρωματικά στοιχεία του Πίνακα 4.1 για τα νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ(\*\*) |  ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  | ΘΕΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ  | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΕΜΒΑΔΟΝ(\*) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ |  ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  | ΘΕΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ  | ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΕΜΒΑΔΟΝ(\*) |
| 501 έως 600 | 18 | 18 | Κυκλική | 36 + 20 | Άνω των 801 | 18 | 18 | Κυκλική | 36 + 20 |
| 12 | 24 | Παγίδα: Γρήγορης διαφυγής / Παλινδρομική / Διαδοχικής παγίδευσης  | 60 + 15 | 24 | 24 | 40 + 20 |
| 24 | 24 | 60 + 15 | 30 | 30 | 64 + 20 |
| 24 | 48 | 96 + 20 | 32 | 32 | 64 + 20 |
| 601 έως 800 | 18 | 18 | Κυκλική | 36 + 20 | 36 | 36 | 64 + 20 |
| 24 | 24 | 40 + 20 | 12 | 24 | Παγίδα Παλινδρομική | 60 + 15 |
| 12 | 24 | Παγίδα: Γρήγορης διαφυγής / Παλινδρομική / Διαδοχικής παγίδευσης  | 60 + 15 | 24 | 24 | 60 + 20 |
| 24 | 24 | 60 + 20 | 24 | 48 | 96 + 20 |
| 24 | 48 | 96 + 20 |  |  |  |  |  |
| (\*) Εμβαδόν: Ο πρώτος αριθμός αφορά το εμβαδόν του αμελκτηρίου και ο δεύτερος αφορά το εμβαδόν χώρου αποθήκευσης γάλακτος (παγολεκάνης). Το εμβαδόν του αμελκτηρίου αφορά αποκλειστικά αμελκτικές μηχανές που εγκαθίστανται σε κτίρια συμβατικής κατασκευής.(\*\*) Ως αριθμός αιγοπροβάτων ορίζεται ο αριθμός των ενήλικων θηλυκών αιγοπροβάτων που δηλώνεται ότι θα υπάρχουν στην ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Πίνακας 4.3. Συστήματα αυτόματης γαλουχίας αιγοπροβάτων**

|  |  |
| --- | --- |
| **Α. Μη αυτοκαθαριζόμενες μηχανές γαλουχίας** | **Β. Αυτοκαθαριζόμενες μηχανές γαλουχίας** |
| Δυναμικότητα Εκτροφής(αριθμός ενήλικων θηλυκών\*) | Αριθμός Μηχανών | Δυναμικότητα Εκτροφής(αριθμός ενήλικων θηλυκών\*) | Αριθμός Μηχανών |
| από | έως | (τεμάχια) | από | έως | (τεμάχια) |
| 100 | 166 | 1 | 100 | 233 | 1 |
| 167 | 333 | 2 | 234 | 467 | 2 |
| 334 | 501 | 3 | 468 | 701 | 3 |
| 502 | 668 | 4 | 702 | και άνω | 4 |
| 669 | και άνω | 5 |  |  |  |  |
| (\*)Είναι ο ο αριθμός των ενήλικων θηλυκών αιγοπροβάτων που δηλώνεται ότι θα υπάρχουν στην ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. |

**Πίνακας 4.4. Παγολεκάνες αιγοπροβάτων.**

|  |  |
| --- | --- |
| Δυναμικότητα Εκτροφής(αριθμός ενήλικων θηλυκών\*) | Συνολική |
| από | έως | Χωρητικότητα (λίτρα) |
| 100 | 158 | 300 |
| 159 | 210 | 400 |
| 211 | 263 | 500 |
| 264 | 316 | 600 |
| 317 | 368 | 700 |
| 369 | 421 | 800 |
| 422 | 473 | 900 |
| 474 | και άνω | 1000\*\* |

(\*)Είναι ο αριθμός των ενήλικων θηλυκών αιγοπροβάτων που δηλώνεται ότι θα υπάρχουν στην ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

(\*\*) Για μεγαλύτερη δυναμικότητα από αυτήν των 474 ενήλικων θηλυκών προβάτων μπορεί να υποβάλλεται μελέτη που να αποδεικνύει αναγκαιότητα υπέρβασης της χωρητικότητας των 1000 λίτρων.

**Πίνακας 4.5. Λοιπές Επενδύσεις Αιγοπροβατοτροφίας**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Επενδυτικές Δαπάνες** | **Ποσότητα** | **Δυναμικότητα** |
| Πλατφόρμα για εγκατάσταση κινητής αμελκτικής μηχανής | 1 πλατφόρμα | 9 έως 24 αμελκτικές μονάδες |
| 9 έως 24 θέσεις |

**Πίνακας 4.6. Ελκυστήρες και αποθήκες μηχανημάτων**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Επενδυτικές Δαπάνες** |  |  |  | **Ποσότητα** | **Παραγωγική ικανότητα κατά την ολοκλήρωση** | **Δυναμικότητα επένδυσης** |
| Αποθήκες οι οποίες προορίζονται για την αποθήκευση γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού εκτός του μελισσοκομικού | Μία ή περισσότερες | --------- | Έως 100 τ.μ. συνολικά |

**Πίνακας 4.7. Μελισσοκομικά Αυτοκίνητα Φ.Ι.Χ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Επενδυτικές Δαπάνες** |  |  |  | **Ποσότητα** | **Παραγωγική ικανότητα κατά την ολοκλήρωση**(μελισσοσμήνη) | **Δυναμικότητα επένδυσης** |
| Μελισσοκομικά Αυτοκίνητα Φ.Ι.Χ.**2** | 1 | από 200 και άνω | έως 8 τόνοι |
| 1 | από 400 και άνω | έως 12 τόνοι |
| 1 | από 600 και άνω | έως 15 τόνοι |

**2 Δαπάνες για αγορά μελισσοκομικού αυτοκινήτου με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος κάτω των 4 τόνων δεν είναι επιλέξιμες.**

**Πίνακας 4.8. Κτιριακές εγκαταστάσεις μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Επενδυτικές Δαπάνες** |  |  |  | **Ποσότητα** | **Παραγωγική ικανότητα κατά την ολοκλήρωση**(μελισσοσμήνη) | **Δυναμικότητα επένδυσης** |
| Κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής:α) Χώρος εξαγωγής μελιού, β) Μελισσοκομική αποθήκη,γ) Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού (έως 25 τ.μ.) | 1 | μέχρι και 250 | έως 100 τ.μ. |
| 1 | άνω των 250 | Επιπλέον 0,5 τ.μ. ανά κυψέλη |

Α) **Περίπτωση εκμετάλλευσης 80 κυψελών κατά την ολοκλήρωση:** Κατασκευή μέχρι 100 τ.μ. χώρου εξαγωγής μελιού και μελισσοκομικής αποθήκης.

Β) **Περίπτωση εκμετάλλευσης 440 κυψελών κατά την ολοκλήρωση**: Κατασκευή μέχρι 195 τ.μ. χώρου εξαγωγής μελιού και μελισσοκομικής αποθήκης (100 τ.μ. + (440 κυψέλες - 250 κυψέλες) × 0,5 τ.μ./κυψέλη επιπλέον των 250= 100 τ.μ. + 95 τ.μ.=195 τ.μ).

**Πίνακας 4.9. Λοιπές επενδύσεις διαχείρισης αποβλήτων**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Επενδυτικές Δαπάνες** |  |  |  | **Δυναμικότητα επένδυσης** |
| Αποτεφρωτήρας με μετακαυστήρα μόνο για πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις | Τροφοδοσία αποβλήτου έως και 50 κιλ/ώρα |

**Πίνακας 4.10. Χορτοδετικές μηχανές ή ρυμούλκες με διάταξη αυτοφόρτωσης**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Επενδυτικές Δαπάνες** | **Γεωγραφικός Περιορισμός** | **Ποσότητα** | **Ελάχιστη παραγωγική ικανότητα κατά την ολοκλήρωση** |
| Χορτοδετικές μηχανές αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ ή ρυμούλκες με διάταξη αυτοφόρτωσης. | Στην ηπειρωτική χώρα, στην Εύβοια και στην Κρήτη | 1 | 200 στρέμματα κτηνοτροφικών φυτών |
| Στην υπόλοιπη χώρα | 1 | 150 στρέμματα κτηνοτροφικών φυτών |
| Σε όλη την Χώρα | 1 | 500 τ.μ. κλειστών θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών |